AULA AU3.L1.900.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 30,7 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4047 lm
Světelný tok svítidla: 3803 lm
A: 920 mm
B: 120 mm
C: 95 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2500 g