AULA AU3.L2.1500.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle dacier revêtue RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74).
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 51 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 7015 lm
Luminaire luminous flux: 6591 lm
A: 1500 mm
B: 120 mm
C: 95 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 4000 g