AULA AU1.L1.900.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 30,7 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4047 lm
Světelný tok svítidla: 3803 lm
A: 920 mm
B: 125 mm
C: 50 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 2300 g