AULA AU1.L2.1500.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 51 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 7015 lm
Luminaire luminous flux: 6591 lm
A: 1500 mm
B: 125 mm
C: 50 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 3700 g