ASTERION S5.L1.A350.0W
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 4,8 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 574 lm
Luminaire luminous flux: 433 lm
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 1500 g