ASTERION S5.L2.A350.0W
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 4,8 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 601 lm
Světelný tok svítidla: 453 lm
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 1500 g