ASTERION S5.L2.A350.0W
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 4,8 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 601 lm
Luminaire luminous flux: 453 lm
A: 350 mm
B: 165 mm
C: 175 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 1500 g