ASTERION S5.L1.A450.0W.Y
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 20,9 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2698 lm
Luminaire luminous flux: 2026 lm
A: 450 mm
B: 210 mm
C: 225 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2700 g