ASTERION S5.L1.A450.0W.Y
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 20,9 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2698 lm
Luminaire luminous flux: 2026 lm
A: 450 mm
B: 210 mm
C: 225 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2700 g