ASTERION S5.L2.A450.0W.Y
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 20,9 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2806 lm
Světelný tok svítidla: 2107 lm
A: 450 mm
B: 210 mm
C: 225 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2700 g