ASTERION S5.L1.A550.0W.Y
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 23,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3006 lm
Světelný tok svítidla: 2250 lm
A: 550 mm
B: 230 mm
C: 275 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4100 g