ELIOS ZK.K4.E120.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo u LED. Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45). Závěs: transparentní kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 6,7 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 942 lm
Světelný tok svítidla: 762 lm
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1100 g