ELIOS ZK.K4.E120.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: acrylic glass for LED. Metal parts: painted aluminium – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) or RAL 9005 (.45). Pendant: transparent cable.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 6,7 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 942 lm
Luminaire luminous flux: 762 lm
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Bluetooth control: Available on inquiry
Track system: Available on inquiry
Weight: 1100 g