ELIOS ZK3.K1.E220.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45). Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2378 lm
Světelný tok svítidla: 1922 lm
A: 220 mm
B: 85 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1700 g