ELIOS ZK3.K2.E220.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: acrylic glass. Metal parts: painted aluminium – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) or RAL 9005 (.45). Pendant: steel wire suspension with a transparent cable.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 18,2 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 2491 lm
Luminaire luminous flux: 2013 lm
A: 220 mm
B: 85 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 1700 g