ELIOS ZK3.K3.E220.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45). Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 12,5 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1691 lm
Luminaire luminous flux: 1366 lm
A: 220 mm
B: 85 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1700 g