ELIOS S7.K2.E120.XY
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45).
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1047 lm
A: 120 mm
B: 63 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 500 g