ELIOS S7.K2.E120.XY
Type: ceiling lamp. Lampshade: acrylic glass. Light body: painted aluminium – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) or RAL 9005 (.45).
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 9,6 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1047 lm
A: 120 mm
B: 63 mm
Dali 2: Available
Weight: 500 g