ELIOS S7.K1.E220.XY
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Těleso svítidla: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45).
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2378 lm
Světelný tok svítidla: 1922 lm
A: 220 mm
B: 63 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1100 g