ELIOS S7.K1.E220.XY
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45).
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 18,2 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2378 lm
Luminaire luminous flux: 1922 lm
A: 220 mm
B: 63 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1100 g