ELIOS S7.K3.E220.XY
Type: ceiling lamp. Lampshade: acrylic glass. Light body: painted aluminium – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) or RAL 9005 (.45).
Voltage: 230V
IK code: IK06
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 12,5 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 1691 lm
Luminaire luminous flux: 1366 lm
A: 220 mm
B: 63 mm
Dali 2: Available
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 1100 g