JUNO LED ZK.K2.J2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: lakovaný hliník v různých barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Závěs: samonosný vodič bílé barvy X-01 nebo černé  barvy X-02 až X-23 vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 18,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2491 lm
Světelný tok svítidla: 1968 lm
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2700 g