JUNO LED ZK.K2.J2.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Federung: selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 18,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2491 lm
Luminaire luminous flux: 1968 lm
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2700 g