MAIA PMMA S1.L1W.Y PA
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 13,8 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1606 lm
Světelný tok svítidla: 1441 lm
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1200 g