MAIA PMMA S1.L2W.Y PA
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA Opal. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 13,5 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1682 lm
Luminaire luminous flux: 1509 lm
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1200 g