MAIA PMMA S1.L2W.Y PA
Type: luminaire mural. Abat-jour: en verre acrylique PMMA opale. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 13,5 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1682 lm
Luminaire luminous flux: 1509 lm
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 1200 g