MAIA PMMA S3.L1W.Y PA
Type: luminaire mural. Abat-jour: en verre acrylique PMMA opale. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 26,1 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3314 lm
Luminaire luminous flux: 2978 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 1600 g