MAIA PMMA S3.L2W.Y PA
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 26,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3446 lm
Světelný tok svítidla: 3096 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1600 g