MAIA PMMA S3.L2W.Y PA
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA Opal. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 26,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 3446 lm
Luminaire luminous flux: 3096 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1600 g