MAIA A ZKS.L2A.M500.Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: weiβes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 41,4 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 6389 lm
Luminaire luminous flux: 5265 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5000 g