MAIA A ZKS.L2A.M380.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: bílý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 12,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1683 lm
Světelný tok svítidla: 1449 lm
A: 80 mm
B: 300 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2100 g