MAIA A ZKS.L2A.M380.Y
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câble blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 12,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1683 lm
Luminaire luminous flux: 1449 lm
A: 80 mm
B: 300 mm
C: 1500 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 2100 g