MAIA A PMMA ZKS.L2A.M320.Y PA
Typ: Pendelleuchte; Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 22,9 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 3537 lm
Luminaire luminous flux: 3390 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3000 g