MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA
Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 74,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 10081 lm
Světelný tok svítidla: 9160 lm
A: 200 mm
B: 620 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4400 g