MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA
Typ: Pendelleuchte; Deckenleuchte. Lampenschirm: Acrylglas PMMA. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 74,3 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 10081 lm
Luminaire luminous flux: 9160 lm
A: 200 mm
B: 620 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4400 g