MAIA A PMMA ZKS.L2A.M620.Y PA
Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique PMMA. Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 74,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 10081 lm
Luminaire luminous flux: 9160 lm
A: 200 mm
B: 620 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 4400 g