IZAR II I2.L3.1200.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas in Kombination mit Acrylglas weiß (.92), schwarz (.93) oder Edelstahl (.83). Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 20,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2800 lm
Luminaire luminous flux: 2494 lm
A: 1200 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2600 g