IZAR III I3.L4.600.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93). Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1278 lm
Světelný tok svítidla: 1172 lm
A: 600 mm
B: 80 mm
C: 40 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1400 g