IZAR III ZLI3.L3.1200.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93). Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc. Suspension: câbles d'acier avec câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 20,2 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 2800 lm
Luminaire luminous flux: 2572 lm
A: 1200 mm
B: 80 mm
C: 2000 mm
D: 40 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Poids: 3500 g