JUNO E27 ZK.11.J2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Kovové části: lakovaný hliník v různých barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Závěs: černobílý textilní kabel "fishbone".
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 1800 g