JUNO E27 ZK.11.J2.XY
Typ: Pendelleuchte. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Federung: Schwarz-Weiß "Fishbone" Textilkabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1800 g