JUNO E27 ZK.11.J2.XY
Type: suspension lamp. Metal parts: painted aluminium in diverse colours, (combination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Pendant: black-and-white textile cable "fishbone".
Voltage: 230V
IK code: IK06
Socket: E27
Lamps: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Track system: Available on inquiry
Sádrokarton: Available on inquiry
Weight: 1800 g