JUNO E27 ZK.11.J2.XY
Type: luminaire suspendu. Les pièces métalliques: aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38). Suspension: câble textile noir-blanc "fishbone".
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 280 mm
B: 280 mm
C: 2000 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 1800 g