ELIOS ZK.11.E120.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo u LED. Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45). Závěs: transparentní kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x60W(max 9W LED)
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 550 g