ELIOS ZK.11.E120.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas für LED. Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45). Federung: transparentes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60W(max 9W LED)
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 550 g