ELIOS ZK.11.E120.XY
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre acrylique pour LED. Les pièces métalliques: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45). Suspension: câble transparent.
Tension: 230V
IK code: IK06
Douille: E27
Lampe: 1x60W(max 9W LED)
A: 120 mm
B: 135 mm
C: 1500 mm
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 550 g