ZERO S19.K1.Z230.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1237 lm
Světelný tok svítidla: 960 lm
A: 230 mm
B: 190 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Hmotnost: 1400 g