DAPHNE S19.11.D280
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 1x75W(max 11W LED)
A: 280 mm
B: 135 mm
C: 20 mm
D: 190 mm
Poids: 2100 g