DAPHNE S19.L2.D280.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,1 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1417 lm
Světelný tok svítidla: 1010 lm
A: 280 mm
B: 135 mm
C: 20 mm
D: 190 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 2100 g