DAPHNE S19.L2.D280.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,1 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1417 lm
Luminaire luminous flux: 1010 lm
A: 280 mm
B: 135 mm
C: 20 mm
D: 190 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 2100 g